## Erklæring fra utførende anleggsentreprenør

|  |  |
| --- | --- |
| Prosjekt nr.:       | Prosjektnavn:       |
| Prosjektleder i Fagne AS:       | Tlf. nummer prosjektleder:       |
| Anleggs-sted, adresse:       |
| Anleggseier/driver:  | Fagne AS |
| Oppdragsutfører(Firma):  |       |
| Kontaktperson(Utførende):  | Tlf. nummer:(Utførende) | Formann på anlegget:(Utførende) |
|        |       |       |
| Utført | Uaktuelt |  |
| [ ]  | [ ]  | Kabelgrøfter utført i henhold til anleggsbeskrivelse, punkt 1.  |
| [ ]  | [ ]  | Kabellegging utført i henhold til anleggsbeskrivelse, punkt 3. |
| [ ]  | [ ]  | Antall kabler og rør i grøft i henhold til kabelplan. |
| [ ]  | [ ]  | Røranlegg utført i henhold til anleggsbeskrivelse punkt 3. |
| [ ]  | [ ]  | Alle rør har endepropp i begge ender. |
| [ ]  | [ ]  | Grøfteinnhold er innmålt og fotografert, iht. punkt 3.7 i anleggsbeskrivelsen.  |
| [ ]  | [ ]  | To eller flere HS-kabler i samme grøft er fargemerket med strips hver meter. |
| [ ]  | [ ]  | Fundamentering av nettstasjon i henhold til anleggsbeskrivelsen, punkt 2. |
| [ ]  | [ ]  | Fundamentering av nodehytte i henhold til anleggsbeskrivelsen, punkt 2.2 |
| [ ]  | [ ]  | Fundamentering av skap i henhold til anleggsbeskrivelsen, punkt 2. |
| [ ]  | [ ]  | Jordingsanlegg utført i henhold til anleggsbeskrivelse, punkt 3.9. |
| [ ]  | [ ]  | Oppsetting av master iht. beskrivelse i REN. |
| [ ]  | [ ]  | «Fint tilslag 0/4 GF85 GTF20 f7» i samsvar med NS-EN 13242 er benyttet i kabelsonen. |
| [ ]  | [ ]  | Anleggsområdet er ryddet, og overskuddsmateriell og tomme tromler returnert til Fagne. |
| Kort beskrivelse av utført arbeid: |       |
| Oversikt over endringer som er utført i forhold til beskrivelse er vedlagt: |
| Ja | [ ]   | Antall vedlegg: |       stk. |   | Ingen endring: | [ ]  |
| Sted/ Dato: | Oppdragsutfører, Utførende: |
|       |            | (sign.) |
| Erklæring kan kun signeres av personell som har gjennomført kabelleggingskurs i regi av Fagne AS. |