## Erklæring fra utførende anleggsentreprenør

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prosjekt nr.: | | | | | | | Prosjektnavn: | | | | | | | |
| Prosjektleder i Fagne AS: | | | | | | | Tlf. nummer prosjektleder: | | | | | | | |
| Anleggs-sted, adresse: | | | | | | | | | | | | | | |
| Anleggseier/driver: | | | | | Fagne AS | | | | | | | | | |
| Oppdragsutfører  (Firma): | | | | |  | | | | | | | | | |
| Kontaktperson  (Utførende): | | | | | Tlf. nummer:  (Utførende) | | | | | | Formann på anlegget:  (Utførende) | | | |
|  | | | | |  | | | | | |  | | | |
| Utført | | Uaktuelt |  | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Kabelgrøfter utført i henhold til anleggsbeskrivelse, punkt 1. | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Kabellegging utført i henhold til anleggsbeskrivelse, punkt 3. | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Antall kabler og rør i grøft i henhold til kabelplan. | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Røranlegg utført i henhold til anleggsbeskrivelse punkt 3. | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Alle rør har endepropp i begge ender. | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Grøfteinnhold er innmålt og fotografert, iht. punkt 3.7 i anleggsbeskrivelsen. | | | | | | | | | | | |
|  | |  | To eller flere HS-kabler i samme grøft er fargemerket med strips hver meter. | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Fundamentering av nettstasjon i henhold til anleggsbeskrivelsen, punkt 2. | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Fundamentering av nodehytte i henhold til anleggsbeskrivelsen, punkt 2.2 | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Fundamentering av skap i henhold til anleggsbeskrivelsen, punkt 2. | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Jordingsanlegg utført i henhold til anleggsbeskrivelse, punkt 3.9. | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Oppsetting av master iht. beskrivelse i REN. | | | | | | | | | | | |
|  | |  | «Fint tilslag 0/4 GF85 GTF20 f7» i samsvar med NS-EN 13242 er benyttet i kabelsonen. | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Anleggsområdet er ryddet, og overskuddsmateriell og tomme tromler returnert til Fagne. | | | | | | | | | | | |
| Kort beskrivelse av utført arbeid: | | |  | | | | | | | | | | | |
| Oversikt over endringer som er utført i forhold til beskrivelse er vedlagt: | | | | | | | | | | | | | | |
| Ja | |  | | | Antall vedlegg: | | stk. | | |  | Ingen endring: | |  | |
| Sted/ Dato: | | | | | | | | | Oppdragsutfører, Utførende: | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | | | | | (sign.) |
| Erklæring kan kun signeres av personell som har gjennomført kabelleggingskurs i regi av Fagne AS. | | | | | | | | | | | | | | |